Требования пожарной безопасности к территории.

Территория должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. Горючие отходы следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.
К сооружению должен быть обеспечен свободный доступ. Дороги, проезды, подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, которые используются   для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой должны быть очищенными от снега и льда.
На территории запрещается устраивать свалки горючих отходов.
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии  менее 50 метров от объекта.                                                          
 О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам,                     препятствующим проезду пожарных машин, необходимо сообщать в подразделения пожарной охраны, а также устанавливать знаки, обозначающие направление объезда.
 Территория должна иметь наружное освещение, для быстрого нахождения в тёмное время суток пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц, мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания и сооружения.
Применение открытого огня и проведение огневых работ осуществляется на основании приказа руководителя, с соблюдением норм, под надзором назначенного приказом руководителя организации ответственного лица.